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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕВЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 марта 2026 год                               № 21                                   с. Михайловское
Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных

на территории Михайловского сельского поселения

Северского муниципального района
Краснодарского края

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 и в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Михайловского сельского поселения Северского района, постановляю:
1. Утвердить Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории Михайловского сельского поселения, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Правила учета и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории Михайловского сельского поселения, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского сельского поселения в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования
Глава

Михайловского сельского поселения 

Северского района

Краснодарского края

Е.С. Клименченко

Приложение № 1
к постановлению администрации
Михайловского сельского поселения
Северского муниципального района
Краснодарского края
от 29.05.2026 № 21

ПЕРЕЧЕНЬ

источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории Михайловского сельского поселения

	№ п/п
	Знак
	Адрес, место нахождения водоисточника
	Пожарный водоисточник
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	с. Михайловское,
ул. Кооперативная, 3 а
	Пожарный водоем
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	с. Михайловское,
ул. Кооперативная
Хоспис
	Пожарный гидрант
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	с. Михайловское,
ул. Калинина, Длинная
	Пожарный гидрант
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	с. Михайловское,
ул. Кооперативная, 3 А, МБОУ СОШ № 32
	Пожарный гидрант
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	х. Ананьевский,
ул. Центральная
	Пожарный водоем

(башня «Рожновского»)
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	с. Михайловское,
ул. Молодежная,
	Пожарный водоем

(башня «Рожновского»)
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	с. Михайловское,
ул. Кооперативная, Ленина
	Пожарный водоем

(пирс)


Приложение № 2

к постановлению администрации

Михайловского сельского поселения

Северского муниципального района

Краснодарского края

от 29.05.2026 № 21

ПРАВИЛА
учёта и проверки наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории Михайловского сельского поселения
1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Михайловского сельского поселения и обязательны для исполнения в любое время года организациями водопроводно–канализационного хозяйства, обслуживающими населённые пункты, а также всеми абонентами, имеющими источники наружного водоснабжения и места для забора воды, используемые в целях пожаротушения (далее – источники противопожарного водоснабжения) независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.
1.2. К источникам противопожарного водоснабжения: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.
1.3. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт Администрация Михайловского сельского поселения или абонент, в ведении которого они находятся.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:
- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
- точным учётом всех источников наружного противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения;
- своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.
2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.
2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд. В зимнее время площадки и подъезды к пожарным водоемам необходимо содержать очищенными от снежных заносов, производить расчистку дорог, подъездов и проездов в населенных пунктах для проезда пожарных автомобилей.
2.5. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.
3. Учет и порядок проверки источников противопожарного водоснабжения

3.1. Администрация Михайловского сельского поселения и абоненты, имеющие источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.
3.2. С целью учета всех источников противопожарного водоснабжения, Администрация Михайловского сельского поселения и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения.
3.3. Проверка источников противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.
3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:
-наличие на видном месте указателя установленного образца;
-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
- степень заполнения водой и возможность его заполнения;
- герметичность задвижек (при наличии).
-состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;
-работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;
-герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;
-работоспособность сливного устройства;
-наличие крышки гидранта.
3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:
- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- степень заполнения водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).
3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников наружного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.
